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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal

Tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutore:
pedestres, possibilitando sua percepcdo e entendimento, s
desviar a atencao do leito da via.

o Transmite mensagens aos condutores e pedestres;

© Permite o melhor aproveitamento do espago viario
disponivel, maximizando seu uso;

© Aumenta a seguranca em condigdes adversas tais como:
neblina, chuva e noite:

© Contribui para a redugio de acidentes. .
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizacdao Horizontal: funcées

© Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;
© Orientar o fluxo de pedestres;

© Orientar os deslocamentos de veiculos em fungdo das
condigdes fisicas da via (geometria, topografia e
obstaculos):

© Complementar os sinais verticais de regulamentagéo,
adverténeia ou indicagao, visando enfatizar a mensagem
que o sinal transmite;

© Regulamentar os casos previstos no CTB.
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: classificacao

o Marcas Longitudinais: separam e ordenam
as correntes de trafeg
© Marcas Transversais: ordenam os I

deslocamentos frontais dos veiculos e
disciplinam os deslocamentos de pedestres;

o Marcas de Canalizagio: orientam os fluxesik
de trafego em uma via:

© Marecas de Delimitacdo e Controle de I
Parada clou Estacionamento: delimitam o
propiciam o controle das 4reas onde & .

proibido ou regulamentado o estacionamento 1
eloua parada de veiculos na via;

© Inscriges no Pavimento: melhoram a
percepgao do condutor quanto as

caracteristicas de utilizagéo da via.
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Inscrigdes no Pavimento
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE

TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrées de formas

o Continua: corresponde s linhas sem
interrupgao, aplicadas em trecho
especifico de pista:

oTracejada ou Seccionada:
corresponde as linhas interrompidas,
aplicadas em cadéncia, utilizando
espagamentos com extensdo igual ou
‘maior que o trago:

oSetas, Simbolos e Legendas:
correspondem &s informacdes
representadas em forma de desenho ou
inscritas, aplicadas no pavimento,
indicando uma situacéo ou
complementando a sinalizaggo vertical
existente.
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Linhas de divisio de fiwxos opostes

impes continia

Exemplosde picasio
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Dupla seccionada Uitrapassagen probida para os dois sentdos
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Linhas de divisao de fuxo de mesmo sentido

Continua

Exemplo de apicagio

H
ﬂgn
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Permica s irspasisgen ¢ 8 epesicio de (s nve D4

Linha de bordo (delimita a parte da pista destinada 20 deslocamento de veiculos)

Continia Exemplo de aplcacio
Pl dnics - o senido e cic
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: dimensdes

o Larguras das linhas longitudinais: definidas pela sua
funcio e pelas caracteristicas fisicas e operacionais da
via.

o Linhas tracejadas: dimensionadas em fungdo do tipo de
linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

o Linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e
legendas: definidos em fungao das caracteristicas fisicas
da via, do tipo de linha e/ou da velocidade regulamentada

para a via. I = @





image15.png
3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrdes de cores

© Amarela, utilizada
para:

+ Separar movimentos
veiculares de fluxos
opostos;

« Regulamentar
ultrapassagem e
deslocamento lateral;

« Delimitar espagos proibidos
para estacionamento elou
parads;

« Demarear obstaculos
transversais & pista

(lombada). VeLocoade v ARGURA DA LNWA ¢

vam 01
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Alargura (]) das linhas e a distancia (d)
entre elas é de no minimo 0,10 m e no
méximo de 0,15 m.
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE

TRAFEGO

Sinalizacdo Horizontal: padrées de cores - Amarela

© Em via urbana onde houver mais
de uma faixa de transito em pelo
menos um dos sentidos;

© Em via com curvas acentuadas que
comprometa a seguranga do
trafego por falta de visibilidade:

0 Em casos especificos, tais como:
faixas exclusivas de onibus no
contrafluxo; em locais de transicao
de largura de pista: proximidades
de intersegdes ou outros locais onde
os deslocamentos laterais devam
ser proibidos.

L
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Distancia de Visibilidade X Velocidade Regulamentada

Movimentos de Ultrapassagem

VELOCIDADE REGULAMENTADA DISTANCIA MINIMA DE
(km/m) VISIBILIDADE (m)
a0 140
50 160
60 180
70 210
80 245
90 280
100 320
10 355
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrdes de cores

© Branca, utilizada para:

« Separar movimentos veiculares de mesmo
sentido;

« Delimitar 4reas de circulagao;

« Delimitar trechos de pistas, destinados a0
estacionamento regulamentado de veiculos em
condigdes especiais;

. amentar faixas de travessias de
pedestres;

* Regulamentar linha de transposigao e
ultrapassage:

« Demarcar linha de retengio e linha de Dé a
preferencia’;

« Inscrever setas, simbolos e legendas.
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Linha Simples Continua

VELOCIDADE v 'LARGURA DA LINHA —£
(k) )
veg 010
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Quando a linha continua é utilizada para
separagio de faixas destinadas a veiculo
especifico, a largura pode variar de 0,20 a
0,30 m.
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Linha Simples Seccionada

Ordena fluxos de mesmo sentido de
circulagio, delimitando o espago disponivel
para cada faixa de transito e indicando os
trechos em que a ultrapassagem e a
transposigao sdo permitidas

TARGURA.
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As larguras das faixas de transito sio definidas em funcao
da composicdo do trfego e dos niveis de desempenho do
fluxo veicular, devendo-se evitar variagdes na largura e no
nimero de faixas, mantendo-se a continuidade.

LARGURA DA FAIXA
TIPO DE FAIXA
MINIMA (m) DESEJAVEL (m)
adjacente a guia 300 350
néo adjacente 3 guia 270 350
em rodovias &
vias de transito répido 300 350 ’
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Linha de bordo

Delimita, através de linha

continua, a parte da pista
destinada a0 deslocamento
dos vefculos, estabelecendo
seus limites laterais.

'VELOCIDADE v LARGURA DA LINHA - {
(mm) ™
v<ao o0

vaa0 015
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Linha de continuidade

PEBE NS
= '
Da continuidade
Ao [Emcmeno]  visual as marcagdes
- - longitudinais

= - principalmente
vse0 11 200 200 quando ha quebra no
alinhamento em

trechos longos ou em
curvas.
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Linha de retencéo e faixa de travessia de
pedestres

Largura () minima é de 0,30
m e a méxima de 0,60 m.

Distancia (d) entre elas de
0.30 m 2 0.80 m.

Distancia da faixa de pedestre & linha de

retencao: 1.60m \
[ =F

Deve ser utilizada nos seguintes casos:

em todas as aproximagdes de intersegdes semaforizadas;
em cruzamento rodocicloviario;

em cruzamento rodoferroviario; .
junto a faixa de travessia de pedestre;

em locais onde houver necessidade por questdes de seguranga,

AVANRNAN
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Legenda

Formadas a partir de combinacdes de letras e
algarismos, aplicadas no pavimento.

Vias Urbanas Via:
VELOCIDADE g ALTURA () VELOCIDADE (k) ALTURA (m)
vim 120 v<e 200
e 240 e 400
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrdes de cores

- Vermelha, utilizada
para:

* Demarcar ciclovias ou
ciclofaixas:

« Inscrever simbolo (cruz).
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CICLOVIA X CICLOFAIXA

Ciclofaixa

Faixa destinada & ecirculacdo
exclusiva  de  bicicletas,
separada das outras faixas por
pintura  no  pavimento,
dispositivos delimitadores como
“tachinhas” e “tartarugas”.

Ciclovia

Via destinada & circulagio
exclusiva de bicicletas. Sua
estrutura é  totalmente
segregada  do  trafego
motorizado por meio ﬁ('

muretas ou similares.
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Ciclofaixa

+ Mareagdo da ciclofaixa:

1, - no minimo, 0,20 m e,
no méximo, 0,30 m.

1, - para contraste — no
minimo 0,10 m.

min. da| Sentido tnico 1,50 m
Ciclofaixa: 7 o ido duplo -> 2,50 m
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Marcacdo de cruzamentos
rodocicloviarios

v
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Ciclofaixa I
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Ciclovia
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Simbolos

- Servigo de Saide

DIMENSOES (m)
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrdes de cores

© Azul, utilizada como base para:

- Inscrever simbolo em éreas especiais de estacionamento ou de
parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras
de deficiéncia fisica.
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Simbolos

- Estacionamento de veiculos que transportam
pessoas portadoras de deficiéncias fisicas
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal: padrdes de cores
o Preta, utilizada como base para:

- Proporcionar contraste entre a marca vidria/inscrigéo e o
pavimento, (utilizada principalmente em pavimento de
concreto) nao constituindo propriamente uma cor de
sinalizagéo.
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EXEMPLOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL
INADEQUADA

© Credibilidade comprometida
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REMOCAO DE TINTA

Concessionaria pinta
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SINALIZACAO

Profa. Mariana de Paiva
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

3.2 SINALIZACAO — CLASSIFICACAO

o Sinalizagao Vertical

o Sinalizac¢ao Horizontal

© Sinais Luminosos

o Dispositivos de Sinaliza¢do Auxiliar

© Sonoros

o Gestos do agente de transito e do condutor .
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CTB- ARTIGO 80

© Sempre que necessario, sera colocada ao longo da
via, sinalizagio prevista neste Codigo e em
legislagao complementar, destinada a condutores
e pedestres, vedada a utilizacdo de qualquer
outra.

0§ 1° . A sinalizacio sera colocada em posicdo
condiges que a tornem perfeitamente visiveis e
legiveis durante o dia e a noite, em distancias
compativeis com a seguranga de transito.
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CTB- ARTIGO 80

© Artigo 90 — Nao serdo aplicadas as sancses
previstas no Cédigo por inobservancia &
sinalizagio quando esta for insuficiente ou
incorreta.

©§ 1° 0 6rgdo ou entidade de transito com
circunserigdo sobre a via é responsavel pela
implantacdo da sinalizagao, respondendo por sua
falta, insuficiéncia ou incorreta colocao
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
TRAFEGO

Sinalizagdo Horizontal

Tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios
sobre as condigdes de utilizagdo adequada das vias,

compreendendo as proibicdes, restrigdes e informacoe:
que lhes permitem adotar comportamento adequado,
de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos

de trafego.
a

E»\ §E_
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